|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progênies | Carga Pendente(L/planta.) | Vibrações (ciclos/min.) | Eficiência colheita (%) | Cereja colhido (%) | Eficiência média de Colheita (%) |
| H 4 | 2,1 | 800 | 31,00 | 72,0 | 34,13 |
| 900 | 33,30 | 75,0 |
| 1000 | 38,09 | 78,0 |
| H 5 | 2,8 | 800 | 32,72 | 50,0 | 35,82 |
| 900 | 34,53 | 50,0 |
| 1000 | 40,20 | 58,0 |
| H 1 | 2,6 | 800 | 32,94 | 50,0 | 39,38 |
| 900 | 38,60 | 76,2 |
| 1000 | 46,59 | 68,7 |
| H 2 | 1,8 | 800 | 64,60 | 65,0 | 66,87 |
| 900 | 65,21 | 73,0 |
| 1000 | 70,80 | 76,0 |
| H 8 | 3,1 | 800 | 44,78 | 73,0 | 53,73 |
| 900 | 53,73 | 77,0 |
| 1000 | 62,69 | 70,0 |
| H 6 | 1,7 | 800 | 33,28 | 56,5 | 46,57 |
| 900 | 42,60 | 61,0 |
| 1000 | 63,83 | 69,2 |
| H 7 | 4,6 | 800 | 43,10 | 80,0 | 49,34 |
| 900 | 50,98 | 76,0 |
| 1000 | 53,92 | 74,0 |
| H 3 | 1,4 | 800 | 46,00 | 70,0 | 51,34 |
| 900 | 46,67 | 79,0 |
| 1000 | 61,36 | 70,0 |