|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progênies | Carga Pendente  L/Planta | Café colhido  L/planta | Eficiência de colheita (%) | Café caído no chão L/planta | Eficiência de derriça (%) | Eficiência de derriça Total (%) |
| Primeira passada | | | | | | |
| H1 | 4,02 | 1,81 | 0,45 | 0,43 | 56,0 | - |
| H2 | 3,33 | 1,99 | 0,60 | 0,41 | 72,0 | - |
| H3 | 4,03 | 1,15 | 0,28 | 0,77 | 47,0 | - |
| H4 | 3,94 | 1,68 | 0,43 | 0,96 | 67,0 | - |
| H5 | 4,78 | 1,50 | 0,31 | 0,76 | 47,0 | - |
| H6 | 5,17 | 1,68 | 0,32 | 0,77 | 47,0 | - |
| H7 | 5,30 | 2,10 | 0,40 | 1,06 | 60,0 | - |
| H8 | 5,02 | 1,86 | 0,37 | 0,66 | 50,0 | - |
| Segunda passada | | | | | | |
| H1 | 1,09 | 0,53 | 0,48 | 0,18 | - | 89,0 |
| H2 | 0,66 | 0,35 | 0,53 | 0,09 | - | 93,0 |
| H3 | 2,06 | 1,05 | 0,51 | 0,27 | - | 81,0 |
| H4 | 1,63 | 0,76 | 0,46 | 0,29 | - | 86,0 |
| H5 | 2,52 | 1,26 | 0,50 | 0,52 | - | 85,0 |
| H6 | 1,80 | 0,71 | 0,39 | 0,26 | - | 80,0 |
| H7 | 1,92 | 1,03 | 0,54 | 0,34 | - | 89,0 |
| H8 | 1,99 | 0,91 | 0,46 | 0,34 | - | 84,0 |