**Comentários do Revisor A ARTIGO Nº 1389**

**Título**

A1 – A classificação de trator especial (Special purpose tractor -ASABE) refere-se a uma máquina projetada para função/utilização específica, no nosso caso, o trator especial é uma máquina com dimensões reduzidas (tamanho, massa, centro de gravidade, etc.) em relação aos tratores convencionais, essa característica é necessária para permitir a locomoção nas entrelinhas do cafeeiro, que em muitas vezes é bem estreito (1,5 m em lavoura velha).

A2 - Corrigimos

**Resumo e Introdução**

A3 - Corrigimos

**Material e Métodos**

A4 - Corrigimos

A5 - Corrigimos

A6 - Corrigimos

A7 - Corrigimos

A8 - Corrigimos

**Resultados e Discussão**

A10 - O equipamento utilizado mede apenas patinagem traseira. Estes valores são com a TDA acionada pelo motivo que na pratica se trabalha somente com a mesma acionada.

A11 - Citamos os valores.

A12 - Os valores de avanço e patinagem não tiveram repetições, se fossemos fazer iria interferir no consumo, por isso foi feito apena uma avaliação no início de cada “tratamento”.

A13 - Realmente ficou trocado, corrigimos.

**Conclusões**

A13 - O avanço ficou adequado pra todas as configurações, como a modificação de lastros não tirou do ideal nem colocamos na conclusão.