**Comentários do Revisor B ARTIGO Nº 1389**

**Título**

A1 – Concordamos e melhoramos o título para “Desempenho de um trator com e sem acionamento da tração dianteira auxiliar no recolhimento mecanizado de café em três condições de lastragens”

A2 - Ok, inserimos.

**Resumo e Introdução**

A3 – Sugestão atendida.

A4 – Sugestão atendida

**Material e Métodos**

A5 – Foi feita a correção da potência nominal do trator.

A6 – Em nossa opinião, a potência nominal é aquela disponível na árvore de manivelas e, consequentemente no volante do motor. Não há perdas significativas de potência na transmissão de potência do virabrequim ao volante, uma vez que os mesmos estão diretamente ligados.

A7 – Corrigido. As medidas estão em polegadas (in).

A8 – Avanço representa o valor percentual que os rodados dianteiros dão em relação aos rodados traseiros com a tração dianteira auxiliar acionada. A relação entre avanço e patinagem acontece quando a TDA está acionada, caso o avanço esteja negativo, os rodados dianteiros irão frear o deslocamento do trator, quando positivo, o mesmo auxiliará o poder de tração reduzindo a patinagem.

A9 – Equações inseridas.

A10 – Corrigimos.

**Conclusões**

A11 – Retiramos

Grato por suas sugestões.